PROFORMA FATURA

|  |
| --- |
| ADI SOYADI:  TC NO :  ADRESİ : |

TARİH:…/…/2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALIN CİNSİ | ADEDİ | BİRİMİ | BİRİM FİYATI | TUTARI |
| ÖZBULGURCU  18Lİ EKİM MİBZERİ  MODELİ:2013  KODU:ÖB18  MENŞEİ:YERLİ MALI | 1 | ADET | TOPLAM TUTAR  KDV % 8  GENEL TUTAR |  |
| YALNIZ: | | | | |

**18 SIRALI MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

(SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ

NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI İLE GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDEBULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MARKASI: : ÖZBULGURCU

MODEL :

EKİCİ AYAK SAYISI: 18 ad

TOPLAM UZUNLUK: (ÇEKİLİ – ASKIDA ) 3170-1670 mm

TOPLAM YÜKSEKLİK: ( ÇEKİLİ – ASKIDA ) 1430-2270 mm

TOPLAM GENİŞLİK: 3380 mm

SANDIK BOYU: 2710 mm

TOPLAM İŞ GENİŞLİGİ: 2440 mm

DİSK ARALIĞI: 142 mm

EKİCİ AYAKBATMA DERİNLİĞİ: 0\ 160 mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ: 380 dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY): 340 kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA): 300 kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ: 260 kg

TOPLAM NET AGIRLIK: 840 kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI: 2 ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ: Her türlü traktöre uygundur

LASTİK EBADI: 650\16 lastik

( 18 ad )ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilençekilir tip veya askı kollu , hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzenine sahip yerli malı kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesıdır.

İMZA