24 SIRALI MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI İLE GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDEBULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

 TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MARKASI: : ÖZBULGURCU

MODEL :

EKİCİ AYAK SAYISI : 24 ad

TOPLAM UZUNLUK : (çekilir-askıda) 3180-1670 mm

TOPLAM YÜKSEKLİK : (çekilir-askıda) 1440-2300 mm

TOPLAM GENİŞLİK : 4250 mm

SANDIK GENİŞLİĞİ : 3575 mm

TOPLAM İŞ GENİŞLİGİ : 3310 mm

DİSK ARALIĞI : 142 mm

EKİCİ AYAK BATMA DERİNLİĞİ: 0\160 mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ: 490 dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY): 450 kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA): 390 kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ: 380 kg

TOPLAM BOŞ AGIRLIK: 1000 kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI: 2 ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ: Her türlü traktöre uygundur

LASTİK EBADI: 750\16 lastik

 ( 24 ad ) ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilen

çekilir tip veya askı kollu , hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzenine

 sahip yerli malı kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesıdır