PROFORMA FATURA

|  |
| --- |
| ADI SOYADI: TC NO : ADRESİ :  |

 TARİH: …./…./2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  MALIN CİNSİ | ADEDİ | BİRİMİ | BİRİM FİYATI | TUTARI |
| ÖZBULGURCU14 LÜ EKİM MİBZERİMODELİ:2013KODU:ÖB14MENŞEİ :YERLİ MALI  |  1 | ADET |  TOPLAM TUTARKDV % 8 GENEL TUTAR |   |
| YALNIZ: |

 14 SIRALI MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

 (SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI İLE GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDE BULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

 TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MARKASI: : ÖZBULGURCU

MODEL :

EKİCİ AYAK SAYISI : 14 ad

TOPLAM UZUNLUK : (çekilir-askıda) 3230-1670 mm

TOPLAMYÜKSEKLİK : (çekilir-askıda) 1360-2220 mm

TOPLAM GENİŞLİK : 2820 mm

SANDIK BOYU : 2160 mm

TOPLAM İŞ GENİŞLİGİ: 1850 mm

DİSK ARALIĞI : 142 mm

EKİCİ AYAKBATMA DERİNLİĞİ: 0\160 mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ: 300 dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY): 265 kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA): 235 kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ: 200 kg

TOPLAM BOŞ AGIRLIK: 700 kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI: 2 ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ: Her türlü traktöre uygundur.

LASTİK EBADI: 600\16 lastik

 ( 14 ad ) ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilençekilir tip veya askı kollu ,hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzeninesahip yerli malı kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesidir.

 İMZA