PROFORMA FATURA

|  |
| --- |
| ADI SOYADI:  TC NO :  ADRESİ : |

TARİH:…./…../2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALIN CİNSİ | ADEDİ | BİRİMİ | BİRİM FİYATI | TUTARI |
| ÖZBULGURCU  16 LI EKİM MİBZERİ  MODELİ:2013  KODU:ÖB16  MENŞEİ:YERLİ MALI | 1 | ADET | TOPLAM TUTAR  KDV % 8  GENEL TUTAR |  |
| YALNIZ: | | | | |

16 SIRALI MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SATIN ALINACAK MAKİNA VE EKİPMANA AİT MODEL,ÜRETİM YILI,ŞASE VE SERİ NUMARASI PUNTALI BİR LEVHA VEYA SABİT ŞABLONLU KAZIMA YAZI GÖRÜLEBİLECEK BİR YERDE

BULUNACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR.)

TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MARKASI: : ÖZBULGURCU

MODEL :

EKİCİ AYAK SAYISI: 16 ad

TOPLAM UZUNLUK : (çekilir- askılı) 3170-1670 mm

TOPLAM YÜKSEKLİK: (çekilir- askılı) 1370-2210 mm

TOPLAM GENİŞLİK: 3100 mm

SANDIK BOYU: 2430 mm

TOPLAM İŞ GENİŞLİĞİ: 2140 mm

DİSK ARALIĞI: 142 mm

EKİCİ AYAKBATMA DERİNLİĞİ: 0\160 mm

TOHUM SANDIĞI HACMİ: 340 dm3

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(BUĞDAY): 300 kg

TOHUM SANDIGI KAPASİTESİ(ARPA): 265 kg

GÜBRE SANDIGI KAPASİTESİ: 230 kg

TOPLAM NET AGIRLIK: 760 kg

OTAMATİK veya PİSTON SAYISI: 2 ad

TRAKTÖR BAGLANTI ŞEKLİ: Her türlü traktöre uygundur.

LASTİK EBADI: 600\ 16 lastik.

( 16 ad ) ekici ayaklı , değişik tohum ve gübre normlarında ayarlanabilen çekilir tip veya askı kollu , hidrolik veya otamatik(zencirli) kaldırma düzenine sahip yerli malı kombine hububat ve yem bitkisi ekim makinesidir.

İMZA